附件

秦皇岛市大面积停电事件分级标准

一、特别重大大面积停电事件

（一）区域性电网:减供负荷30%以上。

（二）省级电网:负荷20000兆瓦以上的减供负荷30%以上，负荷5000兆瓦以上20000兆瓦以下的减供负荷40%以上。

二、重大大面积停电事件

（一）区域性电网:减供负荷10%以上30%以下。

（二）省级电网:负荷20000兆瓦以上的减供负荷13%以上30%以下，负荷5000兆瓦以上20000兆瓦以下的减供负荷16%以上40%以下，负荷1000兆瓦以上5000兆瓦以下的减供负荷50%以上。

（三）市级电网:负荷600兆瓦以上的减供负荷60%以上，或70%以上供电用户停电。

三、较大大面积停电事件

（一）区域性电网:减供负荷7%以上10%以下。

（二）省级电网:负荷20000兆瓦以上的减供负荷10%以上13%以下，负荷5000兆瓦以上20000兆瓦以下的减供负荷12%以上16%以下，负荷1000兆瓦以上5000兆瓦以下的减供负荷20%以上50%以下，负荷1000兆瓦以下的减供负荷40%以上。

（三）市级电网:负荷600兆瓦以上的减供负荷40%以上60%以下，或50%以上70%以下供电用户停电;负荷600兆瓦以下的减供负荷40%以上，或50%以上供电用户停电。

（四）县级电网:负荷150兆瓦以上的减供负荷60%以上，或70%以上供电用户停电。

四、一般大面积停电事件

（一）区域性电网:减供负荷4%以上7%以下。

（二）省级电网:负荷20000兆瓦以上的减供负荷5%以上10%以下，负荷5000兆瓦以上20000兆瓦以下的减供负荷6%以上12%以下，负荷1000兆瓦以上5000兆瓦以下的减供负荷10%以上20%以下，负荷1000兆瓦以下的减供负荷25%以上40%以下。

（三）其他市级电网:减供负荷20%以上40%以下，或30%以上50%以下供电用户停电。

（四）县级电网:负荷150兆瓦以上的减供负荷40%以上60%以下，或50%以上70%以下供电用户停电;负荷150兆瓦以下的减供负荷40%以上，或50%以上供电用户停电。

本预案有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。